[Login]

SavePassword=1 // 是否保存密码 1为是 0为否

AutoLogin=1 // 是否自动登录 1为是 0为否

Username=api // 软件登录PBX服务器的账号

Password=Zchx123456 // 软件登录PBX服务器的密码

[Configuration]

IppbxServerAddress=192.168.5.150 // PBX服务器的IP地址

IppbxServrPort=8621 // PBX服务器的端口

ApiVersion=v1.0.6 // PBX服务器的版本

ListenPort=8260 // TCP协议监听报文的端口

GroupCount=1 // 组数，该参数没用

TxTimeout=50 // 延时，该参数没用

[Group]

Name= // 组名，该参数没用

Number=6400 // 会议室号

Channel=10 // 通道号

AutoEnter=0 // 是否自动进入会议室 1为是 0为否

Center1=1001 // 控制中心1

Center2=1004 // 控制中心2

[1000]

Address=192.168.5.166 // 话机IP地址

RelayAddress=192.168.5.199 // 继电器IP地址

RelayPort=12345 // 继电器监听端口

Channel=10 // 通道号

AutoEnter=0 // 是否自动进入会议室 1为是 0为否